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高階類比量測計畫書
	學生姓名
	
	晶片編號
	
	預約日期
	

	連絡電話
	
	E-mail
	

	學校系所
	
	指導教授
	

	設計名稱
	

	第二次以上量測
	□否 □是(請於計畫書中第四項說明重複量測原因)


1、 量測種類 (勾選量測電路的種類)
	□類比電路 (□ADC □DAC □PLL,VCO □Amplifier(OPAmp, IA...) □SerDes
□其他             )  

	□電源管理 (□DC-DC Converter □AC-DC Converter □阻抗量測(電容、電感、變壓器..)    □其他        )


2、 電路描述及量測項目 (簡述電路架構及功能、所需輸入輸出訊號(工作頻率或電壓等重要規格) 量測方式、量測項目)
3、 待測PCB照相圖 (用於確認接頭等配置是否符合量測系統需求，這部分相當重要。若PCB尚未製作完成，煩請後續以Email補充。)
4、 其他量測要求 (若無則不需填寫；若同一天有兩個以上不同設計需量測，請逐一列出)
--------------------------以下請於填寫的時候刪除--------------------------

範例1 

高階類比量測計畫書
	學生姓名
	OOO
	晶片編號
	(若無則免填)
	預約日期
	yyyy-mm-dd

	連絡電話
	手機/市內電話
	E-mail
	xxx@yyy.zz

	學校系所
	OOO大學OOO系
	指導教授
	OOO教授

	設計名稱
	一個十位元每秒取樣一百萬次的逐漸逼近式類比數位轉換器

	第二次以上量測
	□否 ■是(請於計畫書中第四項說明重複量測原因)


1、 量測種類 (勾選量測電路的種類)
	■類比電路 (■ADC □DAC □PLL,VCO □Amplifier(OPAmp, IA...) □其他        )  

	□電源管理 (□DC-DC Converter □AC-DC Converter □阻抗量測(電容、電感、變壓器..)    □其他        )


2、 電路描述及量測項目
本電路為逐次逼近類比數位轉換器（SAR ADC）。
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輸入訊號: 使用signal generator (Anritsu MG3642A)產生所需要的類比輸入訊號，頻率範圍:1 kHz-500 kHz；使用pattern generator Agilent 81250產生所需的clock訊號，來給ADC做取樣使用，頻率範圍:500 kHz-1 MHz，另外需要4組的power supply來提供不同的DC電壓源。
輸出訊號: 為了知道ADC的效能，我們需要一台logic analyzer來抓取ADC所產生的數位碼，頻率範圍: 500 kHz-1 MHz。

量測方式：輸入訊號透過貴中心提供的Bias-Tee及Splitter轉成具有偏壓的一對差動訊號，輸出利用logic analyzer所得到的數位碼及貴中心提供之ADC量測軟體來分析此ADC的INL和DNL，並做FFT分析求得此ADC的SNDR和SFDR。
量測項目: ADC的INL、DNL、SNDR。
3、 待測PCB照相圖
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4、 其他量測要求 
需要量測項目較多，單次無法完成，因此預約第二次量測。
範例 2 

高階類比量測計畫書
	學生姓名
	OOO
	晶片編號
	(若無則免填)
	預約日期
	yyyy-mm-dd

	連絡電話
	手機/市內電話
	E-mail
	xxx@yyy.zz

	學校系所
	OOO大學OOO系
	指導教授
	OOO教授

	設計名稱
	寬輸入電壓範圍低啟動電壓電流模式升壓型直流－直流轉換器

	第二次以上量測
	■否 □是(請於計畫書中第四項說明重複量測原因)


1、 量測種類 (勾選量測電路的種類)
	□類比電路 (□ADC □DAC □PLL,VCO □Amplifier(OPAmp, IA...) □其他        )  

	■電源管理 (■DC-DC Converter □AC-DC Converter □阻抗量測(電容、電感、變壓器..)    □其他        )


2、 電路描述及量測項目 
本電路主電路架構為升壓型轉換器(Boost Converter)，採用PFM控制機制，將輸出電壓穩定於3.3 V。
輸入訊號: 使用直流電源供應器 Agilent 3631A提供0.9V電壓輸入，另外需要2組的power supply分別來提供不同且穩定的DC電壓源。
輸出訊號: 使用直流電子負載Chroma 63102A，抽載10mA – 500mA
量測方式: 共需三組直流輸入電壓提供輸入電壓及偏壓，一組電流探棒輸出，及三組電壓輸出，透過電表或功率分析儀量測效率、Line regulation、及Load regulation，透過示波器量測負載切換時的電壓與電流暫態響應波形。
量測項目: 負載切換時的電壓與電流暫態響應波形、不同負載情況下的效率、Line regulation，及Load Regulation。
3、 待測PCB照相圖
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4、 其他量測要求 
無
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