[image: image8.png]Aead BEIRERAER
{rsmil> &3k R TEcR L

Taiwan Semiconductor Research Institute





Antenna Measurement System量測計畫書
	學生姓名
	
	晶片編號
	
	預約日期
	

	連絡電話
	
	E-mail
	

	學校系所
	
	指導教授
	

	是否為第二次以上量測
	□否 □是(請於計畫書中第九項說明重複量測原因)


1、 使用製程:
	□CIC提供_______________________
	□其他_________________________


2、 量測天線種類 (勾選量測電路的種類) 
	___________________________________________________________________________


例如：Horn Antenna、YaGi Antenna、Array Antenna、Dipole Antenna等！
3、 量測項目及量測頻率
	□VSWR（頻率範圍：                 GHz） 
□Radiation pattern(Directivity、Gain、Beamwidth、Sidelobe Levels、Cross Polar Discrimination、3D)                                                            

 (頻率點：                                        GHz)


Radiation pattern量測頻率只能為單點，但可多點頻率量測，一次量測預約最多為5個頻率點為限！
4、 Layout圖(須標示天線輻射場激發點或端子接頭之相對距離尺寸)
5、 預計量測項目之模擬圖形(CIC將依據模擬範圍完成量測結果)
6、 其他量測要求(若無則不需填寫；同一天線設計申請第二次量測，請在此說明原因)
範例一：

Antenna Measurement System量測計畫書
	學生姓名
	OOO
	晶片編號
	(若無則免填)
	預約日期
	yyyy-mm-dd

	連絡電話
	手機/市內電話
	E-mail
	xxx@yyy.zz

	學校系所
	OOO大學OOO系
	指導教授
	OOO教授

	是否為第二次以上量測
	■否 □是(請於計畫書中第九項說明重複量測原因)


1、 使用製程:
	□CIC提供_______________________
	■其他    PCB板/25N      


2、 量測天線種類 (勾選量測電路的種類) 

	   microstrip patch antenna                  


例如：Horn Antenna、YaGi Antenna、Array Antenna、Dipole Antenna等！

3、 量測項目及量測頻率
	■VSWR（頻率範圍：   10～18    GHz） 
■Radiation pattern(Directivity、Gain、Beamwidth、Sidelobe Levels、Cross Polar Discrimination、3D)                                                            

 (頻率點：      13、 15          GHz)


Radiation pattern量測頻率只能為單點，但可多點頻率量測，一次量測預約最多為5個頻率點為限！

4、 Layout圖(須標示天線輻射場激發點或端子接頭之相對距離尺寸)
[image: image8.png][image: image9.png]dB(RealizedGain

1.0045e 081
7. 9028e 000
5. 75850 +000
3.6101¢+000
1.4637¢+008

-6.6266e-001

-2.6290¢ +00m

-4, 9754e 000

-7.1218¢ 008

-9.2681¢+000

-1.1415¢+0m1

-1.3561e+001

-1.5787¢+001

-1.7854e 001

-2.o000e +0m1




[image: image1.png]



5、 預計量測項目之模擬圖形(CIC將依據模擬範圍完成量測結果)
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(13GHz xz-plane pattern)
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(13GHz 3D pattern)
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(15GHz xz-plane pattern)
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(15GHz 3D pattern)
6、 其他量測要求(若無則不需填寫；同一天線設計申請第二次量測，請在此說明原因)
無。
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